**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2024 – 15.05.2024 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма | |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **15** | **14** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **11** | **15** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **6** | **6** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Божан -** Колиформи 33 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **гр. Тервел -** Колиформи 29 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Безмер -** Колиформи 41 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Сърнец -** Колиформи 36 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Северняк -** Колиформи 29 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Добрин** -нитрати 55,2 мг/л (норма до 50 мг/л). | **гр. Добрич -** Колиформи 22 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Кранево -** Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **КК Албена -** Колиформи 12 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **С. Одринци -** Колиформи 24 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);  **с. Ново Ботево -** Колиформи 23 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); **с. Опанец -** Колиформи 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **4** | **6** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **4** | **-** |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **1** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Прилеп -** Колиформи 112 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 45 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | **-** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **-** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД относно предприемане на мерки за привеждане качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Северняк, с. Добрин, гр. Тервел, с. Безмер, с. Божан и с. Сърнец в съответствие със здравните изисквания.

Предстои контролно пробонабиране на проби вода от гореупоменатите населени места и анализ на показателите, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки, както и контролно пробонабиране от МОВ с. Прилеп, с цел проследяване качеството на водата, предназначена за питейни цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.